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ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

[bookmark: _GoBack]«15» червня 2023 року                                                                                          № 603

РІШЕННЯ

Про встановлення поточних індивідуальних 
технологічних нормативів використання питної 
[bookmark: _Hlk136956599]води КП Петрівської сільської ради «Петрівський 
комбінат комунальних підприємств»


Керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 29 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», статті 40 Водного кодексу України, наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 №180 «Про затвердження Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.09.2014 року за №1063/25840 та від 25.06.2014 №181 «Про затвердження Методики розрахунку технологічних витрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.09.2014 року за №1064/25841 та керуючись пунктом 11 «Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 №179, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.09.2014 року за №1062/25839, розглянувши лист директора КП Петрівської сільської ради «Петрівський комбінат комунальних підприємств» Івана Бурми від 05.06.2023 №62, виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Встановити поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (ІТНВПВ) втрат питної води для комунального підприємства «Петрівський комбінат комунальних підприємств» (додаються) загальним обсягом 276,486 м3/1000 м3 піднятої води, у т.ч. витоки води – 243,475 м3/тис. м3 піднятої води та необліковані втрати води – 33,011 м3/тис. м3 піднятої води.
2. Встановити для систем водопостачання поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (ІТНВПВ) витрат питної води для комунального підприємства «Петрівський комбінат комунальних підприємств» (додаються) загальним обсягом 45,523 м3/1000 м3 піднятої води.
3. Встановити для систем водовідведення поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (ІТНВПВ) витрат питної води для комунального підприємства «Петрівський комбінат комунальних підприємств» (додаються) загальним обсягом 40,518 м3/1000 м3 піднятої води.
4. ІТНВПВ встановлено терміном на п’ять років.
5. Комунальному підприємству «Петрівський комбінат комунальних підприємств» використовувати встановлені ІТНВПВ при формуванні тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дикуна М.М.



Сільський голова                                                                  Радіон СТАРЕНЬКИЙ
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