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ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

«29» жовтня 2024 року                                                                                    № 1700
РІШЕННЯ

Про затвердження 
проектно-кошторисної документації

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р. № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», пп. 1 п. а ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради 
     
ВИРІШИВ:

1. Схвалити розпорядження Петрівського сільського голови Старенького Р.М.  від 21.10.2024 № 89-з.

2. Затвердити проєктну документацію (PD01:0998-8409-1886-9059) та експертний звіт (позитивний) щодо розгляду проектної документації                          № 02-1706-24/ЕП/КО від 19 серпня 2024 року EX01:5182-0189-4869-5805 за об’єктом будівництва «Будівництво каналізаційних очисних споруд закритого типу для глибокого очищення господарсько-побутових стічних вод продуктивністю 7000 м³/добу з повторним використанням очищених зворотних вод на цілорічне внутрішньо-ґрунтове зрошення в біоплато енергетичних рослин з використанням біомаси і осадів стічних вод як відновлювального ресурсу розташованих у с. Нові Петрівці Вишгородського р-ну Київської області» з техніко-економічними показниками, що додаються.
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Кучерявого І.А., заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.


 
Сільський голова                                                               Радіон СТАРЕНЬКИЙ







Додаток 
до рішення виконавчого комітету
від 29.10.2024 № 1700 


Техніко-економічні показники 

проєкту: «Будівництво каналізаційних очисних споруд закритого типу для глибокого очищення господарсько-побутових стічних вод продуктивністю       7000 м3/добу з повторним використанням очищених зворотних вод на цілорічне внутрішньо-ґрунтове зрошення в біоплато енергетичних рослин з використанням біомаси і осадів стічних вод як відновлювального ресурсу розташованих в            с. Нові Петрівці Вишгородського р-ну Київської області»

	[bookmark: _Hlk161923282]Показник
	Значення
	Примітка
	За
чергами
і п. к.

	Загальна площа будівлі, м2
	2520,6
	Загальна площа КОС
	

	у тому числі:
	
	I черга будівництва
	

	у тому числі:
	
	II черга будівництва
	

	у тому числі:
	
	III черга будівництва
	

	у тому числі:
	
	IV черга будівництва
	

	Площа ділянки (га),
	5,3429
	
	

	Потужність об’єкта,
	7000
	Добова потужність очисних споруд, м3
	

	у тому числі:
	1750
	I черга будівництва
	

	у тому числі:
	1750
	II черга будівництва
	

	у тому числі:
	1750
	III черга будівництва
	

	у тому числі:
	1750
	IV черга будівництва
	

	Потужність, 
	2555000
	Річна потужність очисних споруд, м3
	

	у тому числі:
	638750
	I черга будівництва
	

	у тому числі:
	638750
	II черга будівництва
	

	у тому числі:
	638750
	III черга будівництва
	

	у тому числі:
	638750
	IV черга будівництва
	

	Площа, м2
	66,7
	Площа КНС, - I черга будівництва
	

	у тому числі:
	5,3
	
	

	у тому числі:
	999,35
	
	

	у тому числі:
	900
	
	

	у тому числі:
	2000
	
	

	у тому числі:
	2000
	
	

	у тому числі:
	2000
	
	

	у тому числі:
	2000
	
	

	у тому числі:
	4424,8
	
	

	у тому числі:
	4321,3
	
	

	у тому числі:
	10462,4
	
	

	Кількість створених робочих місць, од
	20
	
	

	у тому числі:
	7
	I черга будівництва
	

	у тому числі:
	4
	II черга будівництва
	

	у тому числі:
	5
	III черга будівництва
	

	у тому числі:
	4
	IV черга будівництва
	

	Річна потреба в електроенергії, МВт год
	472,92
	
	

	у тому числі:
	118,23
	I черга будівництва
	

	у тому числі:
	118,23
	II черга будівництва
	

	у тому числі:
	118,23
	III черга будівництва
	

	у тому числі:
	118,23
	IV черга будівництва
	

	Річна потреба, 
	160
	реагенту (Біорегенератору Біосан), кг/рік
	

	у тому числі:
	40
	I черга будівництва
	

	у тому числі:
	40
	II черга будівництва
	

	у тому числі:
	40
	III черга будівництва
	

	у тому числі:
	40
	IV черга будівництва
	

	у тому числі:
	4080
	реагенту (Біорегенератору Престол), кг/рік
	

	у тому числі:
	1020
	I черга будівництва
	

	у тому числі:
	1020
	II черга будівництва
	

	у тому числі:
	1020
	III черга будівництва
	

	у тому числі:
	1020
	IV черга будівництва
	

	Кошторисна вартість, тис.грн
	562330,476
	282212,211 - I черга будівництва; 94042,144 - II черга будівництва; 94071,389 - III черга будівництва; 92004,732 - IV черга будівництва
	

	у тому числі:
	279192,983
	· будівельних робіт : 167074,607 - I черга будівництва; 37373,864 - II черга будівництва; 37421,941 - III черга будівництва; 37322,571 - IV черга будівництва
	

	у тому числі:
	175212,929
	· устаткування : 58648,440 - I черга будівництва; 39394,565 - II черга будівництва; 39394,565 - III черга будівництва; 37775,359 - IV черга будівництва
	

	у тому числі:
	107924,564
	· інших витрат: 56489,164 - I черга будівництва; 17273,715 - II черга будівництва; 17254,883 - III черга будівництва; 16906,802 - IV черга будівництва  
	

	Тривалість будівництва, міс
	48
	
	

	у тому числі:
	12
	I черга будівництва
	

	у тому числі:
	12
	II черга будівництва
	

	у тому числі:
	12
	III черга будівництва
	

	у тому числі:
	12
	IV черга будівництва
	





Керуюча справами (секретар)
виконавчого комітету                                                       Тетяна ПЕТРОВСЬКА                                   
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